先看us级延时函数再看这个，这里把延时替换成普通定时器延时就行。此时随便设置时钟树频率都行，不必72Mhz

